Схема подключения оборудования часофикации КБ «Инфолайт»

 Двужильный провод, напряжение 36 В, 220 В для часов не требуется





 **Репитер REPAD-01/36 Вторичные часы SLW**

 **Еще на 25шт.SLW**



 До 50 часов SLW питаются от станции









  **Репитер REPAD-01/24С**

 **Для стрелочных часов**

 220V



****

 С**амостоятельно-вторичные часы Инфолайт**

 интерфейсный (RS485) провод, «витая пара»

силовой провод 2х0,75 – 2х1,5\*

 тонкий двужильный типа 2х0,4 – 2х0,75